|  |
| --- |
| **Пояснительная записка**  **Типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов,**  **характеристики и требования (Типовое архитектурное решение Б)**  **Виды НТО: Киоск Тип 1 «Печать» площадью 6 м2**  **Киоск Тип 2.1 площадью 6 м2**  **Киоск Тип 2.2 площадью 9 м2** |

Киоск Тип 1 «Печать» площадью 6 м2

* **Назначение и область применения**

Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» (далее – Киоск Тип 1) предназначен для организации мелкорозничной торговли периодическими СМИ и другими печатными изданиями, а также сопутствующими товарами и услугами по утверждаемому в установленном порядке ассортиментному перечню. Киоск Тип 1 со специализацией «Печать» устанавливается на территории муниципального образования для обслуживания населения в том числе на улицах и на внутриквартальных территориях с учетом сложившейся окружающей архитектурной среды. Данное изделие рассчитано для эксплуатации со специализацией «печать» по назначению в режиме до 24/7 в умеренном и холодном климате 3-го снегового района, 1-го ветрового района, с учетом установленных требований обеспечения норм обслуживания отдельных категорий населения, норм пожарной безопасности и санитарных норм, тенденций развития городской среды и инфраструктуры на перспективу до 10 лет.

* **Так же Киоск Тип 1 предназначен для объединения в модульное сооружение, создающее единое пространство без конструктивных изменений и дополнительных элементов, что позволяет адаптировать торговый объект к меняющимся архитектурным требованиям в течении всего срока эксплуатации.**
* **Описание материалов, используемых в конструкции:**

Габаритные размеры Киоска Тип 1 (длина х ширина х высота), мм:

**3000х2000х2600**

Состав Киоска Тип 1: несущий каркас, крыша, декоративные элементы внешней отделки, световая либо обычная вывеска, фасадные оконные конструкции, дверь, система вентиляции и система обогрева, торговое оборудование.

Каркас Киоска Тип 1 металлический, выполнен из двутавра 100х50 и труб 100х100, стенки Киоска Тип 1 выполнены из алюминиевых витражей, алюминиевых композитных панелей и ударопрочной оцинкованной стали. Термоизоляционный материал (утеплитель) не менее 100 мм, крыша Киоска Тип 1 выполнена из профнастила. Пол Киоска Тип 1 застелен фанерой влагостойкой толщиной не менее 18 мм, позволяющей произвести укладку линолеума класса КМ2. Наружная вывеска «Печать» размещается на фасадной части Киоска Тип 1. Вывеска изготовлена из светопрозрачного пластика, в виде объемных букв, высотой не менее 180 мм. Киоск Тип 1 имеет фронтальную витрину, с окном выдачи расположенным по центру и двух боковых витрин, либо две примыкающие витрины. Витрины состоят из ударопрочного стекла толщиной 10 мм. В нижней части каркаса расположены регулируемые опорные элементы, обеспечивающие горизонтальное размещение конструкции на месте монтажа. Опоры регулируются снаружи.

Во внутреннем пространстве Киоска Тип 1 установлены (от пола до потолка) универсальные перфорированные стойки для установки на необходимой высоте торгового оборудования (консольных полок, стеллажей, шкафов, антресолей, сетчатых полок-дисплеев и т.д.).

* **Степень огнестойкости II.**
* **Класс пожарной опасности СО.**

Киоск Тип 2.1 площадью 6 м2

* **Назначение и область применения**

Нестационарный торговый объект с универсальной специализацией (далее – Киоск Тип 2.1) предназначен для организации мелкорозничной торговли различными товарами и услугами по утверждаемому в установленном порядке ассортиментному перечню. Киоск Тип 2.1 устанавливается на территории муниципального образования для обслуживания населения в том числе на улицах и на внутриквартальных территориях с учетом сложившейся окружающей архитектурной среды. Данное изделие рассчитано для эксплуатации со специализацией «печать» по назначению в режиме до 24/7 в умеренном и холодном климате 3-го снегового района, 1-го ветрового района, с учетом установленных требований обеспечения норм обслуживания отдельных категорий населения, норм пожарной безопасности и санитарных норм, тенденций развития городской среды и инфраструктуры на перспективу до 10 лет.

* **Так же Киоск Тип 2.1 предназначен для объединения в модульное сооружение, создающее единое пространство без конструктивных изменений и дополнительных элементов, что позволяет адаптировать торговый объект к меняющимся архитектурным требованиям в течении всего срока эксплуатации.**
* **Описание материалов, используемых в конструкции:**

Габаритные размеры Киоска Тип 2.1 (длина х ширина х высота), мм:

**3000х2000х2600**

Состав Киоска Тип 2.1: несущий каркас, крыша, декоративные элементы внешней отделки, световая либо обычная вывеска, фасадные оконные конструкции, дверь, система вентиляции и система обогрева, торговое оборудование.

Каркас Киоска Тип 2.1 металлический, выполнен из двутавра 100х50 и труб 100х100, стенки Киоска Тип 2.1 выполнены из алюминиевых витражей, алюминиевых композитных панелей и ударопрочной оцинкованной стали. Термоизоляционный материал (утеплитель) не менее 100 мм, крыша Киоска Тип 2.1 выполнена из профнастила. Пол Киоска Тип 2.1 застелен фанерой влагостойкой толщиной не менее 18 мм, позволяющей произвести укладку линолеума класса КМ2. Рекламная световая надпись либо обычная вывеска размещается на фасадной части Киоска Тип 2.1. Киоск Тип 2.1 имеет фронтальную витрину, с окном выдачи расположенным по центру и двух боковых витрин, либо две примыкающие витрины. Витрины состоят из ударопрочного стекла толщиной 10 мм. В нижней части каркаса расположены регулируемые опорные элементы, обеспечивающие горизонтальное размещение конструкции на месте монтажа. Опоры регулируются снаружи.

Во внутреннем пространстве Киоска Тип 2.1 установлены (от пола до потолка) универсальные перфорированные стойки для установки на необходимой высоте торгового оборудования (консольных полок, стеллажей, шкафов, антресолей, сетчатых полок-дисплеев и т.д.).

* **Степень огнестойкости II.**
* **Класс пожарной опасности СО.**

Киоск Тип 2.2 площадью 9 м2

* **Назначение и область применения**

Нестационарный торговый объект с универсальной специализацией (далее – Киоск Тип 2.2) предназначен для организации мелкорозничной торговли различными товарами и услугами по утверждаемому в установленном порядке ассортиментному перечню. Киоск Тип 2.2 устанавливается на территории муниципального образования для обслуживания населения в том числе на улицах и на внутриквартальных территориях с учетом сложившейся окружающей архитектурной среды. Данное изделие рассчитано для эксплуатации со специализацией «печать» по назначению в режиме до 24/7 в умеренном и холодном климате 3-го снегового района, 1-го ветрового района, с учетом установленных требований обеспечения норм обслуживания отдельных категорий населения, норм пожарной безопасности и санитарных норм, тенденций развития городской среды и инфраструктуры на перспективу до 10 лет.

* **Так же Киоск Тип 2.2 предназначен для объединения в модульное сооружение, создающее единое пространство без конструктивных изменений и дополнительных элементов, что позволяет адаптировать торговый объект к меняющимся архитектурным требованиям в течении всего срока эксплуатации.**
* **Описание материалов, используемых в конструкции:**

Габаритные размеры Киоска Тип 2.2 (длина х ширина х высота), мм:

**3600х2500х2600**

Состав Киоска Тип 2.2: несущий каркас, крыша, декоративные элементы внешней отделки, световая либо обычная вывеска, фасадные оконные конструкции, дверь, система вентиляции и система обогрева, торговое оборудование.

Каркас Киоска Тип 2.2 металлический, выполнен из двутавра 100х50 и труб 100х100, стенки Киоска Тип 2.2 выполнены из алюминиевых витражей, алюминиевых композитных панелей и ударопрочной оцинкованной стали. Термоизоляционный материал (утеплитель) не менее 100 мм, крыша Киоска Тип 2.2 выполнена из профнастила. Пол Киоска Тип 2.2 застелен фанерой влагостойкой толщиной не менее 18 мм, позволяющей произвести укладку линолеума класса КМ2. Рекламная световая надпись либо обычная вывеска размещается на фасадной части Киоска Тип 2.2. Киоск Тип 2.2 имеет фронтальную витрину, с окном выдачи расположенным по центру и двух боковых витрин, либо две примыкающие витрины. Витрины состоят из ударопрочного стекла толщиной 10 мм. В нижней части каркаса расположены регулируемые опорные элементы, обеспечивающие горизонтальное размещение конструкции на месте монтажа. Опоры регулируются снаружи.

Во внутреннем пространстве Киоска Тип 2.2 установлены (от пола до потолка) универсальные перфорированные стойки для установки на необходимой высоте торгового оборудования (консольных полок, стеллажей, шкафов, антресолей, сетчатых полок-дисплеев и т.д.).

* **Степень огнестойкости II.**
* **Класс пожарной опасности СО.**