|  |
| --- |
| **Пояснительная записка**  **Типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов,**  **характеристики и требования (Типовое архитектурное решение Д)**  **Виды НТО: Киоск Тип 1 «Печать» площадью 6 м2**  **Киоск Тип 2.1 площадью 6 м2**  **Киоск Тип 2.2 площадью 9 м2**  **Павильон Тип 1 площадью 30 м2**  **Павильон Тип 2 площадью 28 м2** |

Киоск Тип 1 «Печать» площадью 6 м2

* **Назначение и область применения**

Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» (далее – Киоск Тип 1) предназначен для организации мелкорозничной торговли периодическими СМИ и другими печатными изданиями, а также сопутствующими товарами и услугами по утверждаемому в установленном порядке ассортиментному перечню. Киоск Тип 1 со специализацией «Печать» устанавливается на территории муниципального образования для обслуживания населения в том числе на улицах и на внутриквартальных территориях с учетом сложившейся окружающей архитектурной среды. Данное изделие рассчитано для эксплуатации со специализацией «печать» по назначению в режиме до 24/7 в умеренном и холодном климате 3-го снегового района, 1-го ветрового района, с учетом установленных требований обеспечения норм обслуживания отдельных категорий населения, норм пожарной безопасности и санитарных норм, тенденций развития городской среды и инфраструктуры на перспективу до 10 лет.

* **Так же Киоск Тип 1 предназначен для объединения в модульное сооружение, создающее единое пространство без конструктивных изменений и дополнительных элементов, что позволяет адаптировать торговый объект к меняющимся архитектурным требованиям в течении всего срока эксплуатации.**
* **Описание материалов, используемых в конструкции:**

Габаритные размеры Киоска Тип 1 (длина х ширина х высота), мм:

**3000х2000х2600**

Состав Киоска Тип 1: несущий каркас, крыша, декоративные элементы внешней отделки, световая вывеска, фасадные оконные конструкции, дверь, роллетные системы (рольставни), система вентиляции и система обогрева, торговое оборудование.

Каркас Киоска Тип 1 деревянный, пропитан огнезащитным составом "МИГ-09" (расход 600 г/м2) (ТУ 2499-039-24505934-2006) (протокол сертификационных испытаний №452-С/ТР от 27.01.2017 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ", сертификат соответствия №С-RU. ПБ25.В.04365 от 15.03.2017 г.). Крыша Киоска Тип 1 выполнена из профнастила Н-10, стропила – доска 25х75, гидроизоляции, утеплителя «Эковер 45», пароизоляции, панелей МДФ. Для покрытия пола используются линолеум, плита OSB-3, утеплитель «Пеноплекс М45» (ТУ 5767-006-54349294-2014), пароизоляция, утеплитель «Эковер-лайт 45» (ТУ 5762-019-0281476-2014), рулонная гидроизоляция - доска 25х150. Для создания привлекательности и контрастности используется фриз из окрашенного дерева и профлиста. Двери, остекленные наружного исполнения из ПВХ-профиля, металлические решетки изнутри, что обеспечивает антивандальность. Ограждающие конструкции, в том числе светопрозрачные, изготовлены из профнастила Н-10, обрешетка из доски 25х75, гидроизоляции, утеплителя «Эковер 45», пароизоляции, панелей МДФ. Витражи выполнены из однокамерного стеклопакета из ПВХ-профиля с использованием рольставней. Для внутренней отделки использованы панели МДФ. Вывеска изготовлена в виде световых объемных белых букв, расположенных на контрастном фризе.

Во внутреннем пространстве Киоска Тип 1 установлены (от пола до потолка) универсальные перфорированные стойки для установки на необходимой высоте торгового оборудования (консольных полок, стеллажей, шкафов, антресолей, сетчатых полок-дисплеев и т.д.).

* **Степень огнестойкости I.**
* **Класс пожарной опасности СО.**

Киоск Тип 2.1 площадью 6 м2

* **Назначение и область применения**

Нестационарный торговый объект с универсальной специализацией (далее – Киоск Тип 2.1) предназначен для организации мелкорозничной торговли различными товарами и услугами по утверждаемому в установленном порядке ассортиментному перечню. Киоск Тип 2.1 устанавливается на территории муниципального образования для обслуживания населения в том числе на улицах и на внутриквартальных территориях с учетом сложившейся окружающей архитектурной среды. Данное изделие рассчитано для эксплуатации со специализацией «печать» по назначению в режиме до 24/7 в умеренном и холодном климате 3-го снегового района, 1-го ветрового района, с учетом установленных требований обеспечения норм обслуживания отдельных категорий населения, норм пожарной безопасности и санитарных норм, тенденций развития городской среды и инфраструктуры на перспективу до 10 лет.

* **Так же Киоск Тип 2.1 предназначен для объединения в модульное сооружение, создающее единое пространство без конструктивных изменений и дополнительных элементов, что позволяет адаптировать торговый объект к меняющимся архитектурным требованиям в течении всего срока эксплуатации.**
* **Описание материалов, используемых в конструкции:**

Габаритные размеры Киоска Тип 2.1 (длина х ширина х высота), мм:

**3000х2000х2600**

Состав Киоска Тип 2.1: несущий каркас, крыша, декоративные элементы внешней отделки, световая вывеска, система освещения, фасадные оконные конструкции, дверь, роллетные системы (рольставни), система вентиляции и система обогрева, торговое оборудование.

Каркас Киоска Тип 2.1 деревянный, пропитан огнезащитным составом "МИГ-09" (расход 600 г/м2) (ТУ 2499-039-24505934-2006) (протокол сертификационных испытаний №452-С/ТР от 27.01.2017 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ", сертификат соответствия №С-RU. ПБ25.В.04365 от 15.03.2017 г.). Крыша Киоска Тип 2.1 выполнена из профнастила Н-10, стропила – доска 25х75, гидроизоляции, утеплителя «Эковер 45», пароизоляции, панелей МДФ. Для покрытия пола используются линолеум, плита OSB-3, утеплитель «Пеноплекс М45» (ТУ 5767-006-54349294-2014), пароизоляция, утеплитель «Эковер-лайт 45» (ТУ 5762-019-0281476-2014), рулонная гидроизоляция - доска 25х150. Для создания привлекательности и контрастности используется фриз из окрашенного дерева и профлиста. Двери, остекленные наружного исполнения из ПВХ-профиля, металлические решетки изнутри, что обеспечивает антивандальность. Ограждающие конструкции, в том числе светопрозрачные, изготовлены из профнастила Н-10, обрешетка из доски 25х75, гидроизоляции, утеплителя «Эковер 45», пароизоляции, панелей МДФ. Витражи выполнены из однокамерного стеклопакета из ПВХ-профиля с использованием рольставней. Для внутренней отделки использованы панели МДФ. Вывеска изготовлена в виде световых объемных белых букв, расположенных на контрастном фризе.

Во внутреннем пространстве Киоска Тип 2.1 установлены (от пола до потолка) универсальные перфорированные стойки для установки на необходимой высоте торгового оборудования (консольных полок, стеллажей, шкафов, антресолей, сетчатых полок-дисплеев и т.д.).

* **Степень огнестойкости I.**
* **Класс пожарной опасности СО.**

Киоск Тип 2.2 площадью 9 м2

* **Назначение и область применения**

Нестационарный торговый объект с универсальной специализацией (далее – Киоск Тип 2.2) предназначен для организации мелкорозничной торговли различными товарами и услугами по утверждаемому в установленном порядке ассортиментному перечню. Киоск Тип 2.2 устанавливается на территории муниципального образования для обслуживания населения в том числе на улицах и на внутриквартальных территориях с учетом сложившейся окружающей архитектурной среды. Данное изделие рассчитано для эксплуатации со специализацией «печать» по назначению в режиме до 24/7 в умеренном и холодном климате 3-го снегового района, 1-го ветрового района, с учетом установленных требований обеспечения норм обслуживания отдельных категорий населения, норм пожарной безопасности и санитарных норм, тенденций развития городской среды и инфраструктуры на перспективу до 10 лет.

* **Так же Киоск Тип 2.2 предназначен для объединения в модульное здание, создающее единое пространство без конструктивных изменений и дополнительных элементов, что позволяет адаптировать торговый объект к меняющимся архитектурным требованиям в течении всего срока эксплуатации.**
* **Описание материалов, используемых в конструкции:**

Габаритные размеры Киоска Тип 2.2 (длина х ширина х высота), мм:

**3600х2500х2600**

Состав Киоска Тип 2.2: несущий каркас, крыша, декоративные элементы внешней отделки, световая вывеска, система освещения, фасадные оконные конструкции, дверь, роллетные системы (рольставни), система вентиляции и система обогрева, торговое оборудование.

Каркас Киоска Тип 2.2 деревянный, пропитан огнезащитным составом "МИГ-09" (расход 600 г/м2) (ТУ 2499-039-24505934-2006) (протокол сертификационных испытаний №452-С/ТР от 27.01.2017 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ", сертификат соответствия №С-RU. ПБ25.В.04365 от 15.03.2017 г.). Крыша Киоска Тип 2.2 выполнена из профнастила Н-10, стропила – доска 25х75, гидроизоляции, утеплителя «Эковер 45», пароизоляции, панелей МДФ. Для покрытия пола используются линолеум, плита OSB-3, утеплитель «Пеноплекс М45» (ТУ 5767-006-54349294-2014), пароизоляция, утеплитель «Эковер-лайт 45» (ТУ 5762-019-0281476-2014), рулонная гидроизоляция - доска 25х150. Для создания привлекательности и контрастности используется фриз из окрашенного дерева и профлиста. Двери, остекленные наружного исполнения из ПВХ-профиля, металлические решетки изнутри, что обеспечивает антивандальность. Ограждающие конструкции, в том числе светопрозрачные, изготовлены из профнастила Н-10, обрешетка из доски 25х75, гидроизоляции, утеплителя «Эковер 45», пароизоляции, панелей МДФ. Витражи выполнены из однокамерного стеклопакета из ПВХ-профиля с использованием рольставней. Для внутренней отделки использованы панели МДФ. Вывеска изготовлена в виде световых объемных белых букв, расположенных на контрастном фризе.

Во внутреннем пространстве Киоска Тип 2.2 установлены (от пола до потолка) универсальные перфорированные стойки для установки на необходимой высоте торгового оборудования (консольных полок, стеллажей, шкафов, антресолей, сетчатых полок-дисплеев и т.д.).

* **Степень огнестойкости I.**
* **Класс пожарной опасности СО.**

Павильон Тип 1 площадью 30 м2

* **Назначение и область применения**

Нестационарный торговый объект с универсальной специализацией (далее – Павильон Тип 1) предназначен для организации мелкорозничной торговли различными товарами и услугами по утверждаемому в установленном порядке ассортиментному перечню. Павильон Тип 1 устанавливается на территории муниципального образования для обслуживания населения в том числе на улицах и на внутриквартальных территориях с учетом сложившейся окружающей архитектурной среды. Данное изделие рассчитано для эксплуатации со специализацией «печать» по назначению в режиме до 24/7 в умеренном и холодном климате 3-го снегового района, 1-го ветрового района, с учетом установленных требований обеспечения норм обслуживания отдельных категорий населения, норм пожарной безопасности и санитарных норм, тенденций развития городской среды и инфраструктуры на перспективу до 10 лет.

* **Так же Павильон Тип 1 предназначен для объединения в модульное сооружение, создающее единое пространство без конструктивных изменений и дополнительных элементов, что позволяет адаптировать торговый объект к меняющимся архитектурным требованиям в течении всего срока эксплуатации.**
* **Описание материалов, используемых в конструкции:**

Габаритные размеры Павильона Тип 1 (длина х ширина х высота), мм:

**7500х4000х3200**

Состав Павильона Тип 1: несущий каркас, крыша, декоративные элементы внешней отделки, световая вывеска, система освещения, фасадные оконные конструкции, дверь, роллетные системы (рольставни), система вентиляции и система обогрева, торговое оборудование.

Каркас Павильона Тип 1 деревянный, пропитан огнезащитным составом "МИГ-09" (расход 600 г/м2) (ТУ 2499-039-24505934-2006) (протокол сертификационных испытаний №452-С/ТР от 27.01.2017 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ", сертификат соответствия №С-RU. ПБ25.В.04365 от 15.03.2017 г.). Крыша Павильона Тип 1 выполнена из профнастила Н-10, стропила – доска 25х75, гидроизоляции, утеплителя «Эковер 45», пароизоляции, панелей МДФ. Для покрытия пола используются линолеум, плита OSB-3, утеплитель «Пеноплекс М45» (ТУ 5767-006-54349294-2014), пароизоляция, утеплитель «Эковер-лайт 45» (ТУ 5762-019-0281476-2014), рулонная гидроизоляция - доска 25х150. Для создания привлекательности и контрастности используется фриз из окрашенного дерева и профлиста. Двери, остекленные наружного исполнения из ПВХ-профиля, металлические решетки изнутри, что обеспечивает антивандальность. Ограждающие конструкции, в том числе светопрозрачные, изготовлены из профнастила Н-10, обрешетка из доски 25х75, гидроизоляции, утеплителя «Эковер 45», пароизоляции, панелей МДФ. Витражи выполнены из однокамерного стеклопакета из ПВХ-профиля с использованием рольставней. Для внутренней отделки использованы панели МДФ. Вывеска изготовлена в виде световых объемных белых букв, расположенных на контрастном фризе.

Павильон Тип 1 оборудован пандусами с нормируемым уклоном, размещение технологического оборудования позволяет маломобильным группам населения беспрепятственно передвигаться внутри строения, размер и тип входных дверей должен соответствовать установленным требованиям.

Во внутреннем пространстве Павильона Тип 1 установлены (от пола до потолка) универсальные перфорированные стойки для установки на необходимой высоте торгового оборудования (консольных полок, стеллажей, шкафов, антресолей, сетчатых полок-дисплеев и т.д.).

* **Степень огнестойкости I.**
* **Класс пожарной опасности СО.**

Павильон Тип 2 площадью 28 м2

* **Назначение и область применения**

Нестационарный торговый объект с универсальной специализацией (далее – Павильон Тип 2) предназначен для организации мелкорозничной торговли различными товарами и услугами по утверждаемому в установленном порядке ассортиментному перечню. Павильон Тип 2 устанавливается на территории муниципального образования для обслуживания населения в том числе на улицах и на внутриквартальных территориях с учетом сложившейся окружающей архитектурной среды. Данное изделие рассчитано для эксплуатации со специализацией «печать» по назначению в режиме до 24/7 в умеренном и холодном климате 3-го снегового района, 1-го ветрового района, с учетом установленных требований обеспечения норм обслуживания отдельных категорий населения, норм пожарной безопасности и санитарных норм, тенденций развития городской среды и инфраструктуры на перспективу до 10 лет.

* **Так же Павильон Тип 2 предназначен для объединения в модульное сооружение, создающее единое пространство без конструктивных изменений и дополнительных элементов, что позволяет адаптировать торговый объект к меняющимся архитектурным требованиям в течении всего срока эксплуатации.**
* **Описание материалов, используемых в конструкции:**

Габаритные размеры Павильона Тип 2 (длина х ширина х высота), мм:

**7000х4000х3200**

Состав Павильона Тип 2: несущий каркас, крыша, декоративные элементы внешней отделки, световая вывеска, система освещения, фасадные оконные конструкции, дверь, роллетные системы (рольставни), система вентиляции и система обогрева, торговое оборудование.

Каркас Павильона Тип 2 деревянный, пропитан огнезащитным составом "МИГ-09" (расход 600 г/м2) (ТУ 2499-039-24505934-2006) (протокол сертификационных испытаний №452-С/ТР от 27.01.2017 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ", сертификат соответствия №С-RU. ПБ25.В.04365 от 15.03.2017 г.). Крыша Павильона Тип 2 выполнена из профнастила Н-10, стропила – доска 25х75, гидроизоляции, утеплителя «Эковер 45», пароизоляции, панелей МДФ. Для покрытия пола используются линолеум, плита OSB-3, утеплитель «Пеноплекс М45» (ТУ 5767-006-54349294-2014), пароизоляция, утеплитель «Эковер-лайт 45» (ТУ 5762-019-0281476-2014), рулонная гидроизоляция - доска 25х150. Для создания привлекательности и контрастности используется фриз из окрашенного дерева и профлиста. Двери, остекленные наружного исполнения из ПВХ-профиля, металлические решетки изнутри, что обеспечивает антивандальность. Ограждающие конструкции, в том числе светопрозрачные, изготовлены из профнасила Н-10, обрешетка из доски 25х75, гидроизоляции, утеплителя «Эковер 45», пароизоляции, панелей МДФ. Витражи выполнены из однокамерного стеклопакета из ПВХ-профиля с использованием рольставней. Для внутренней отделки использованы панели МДФ. Вывеска изготовлена в виде световых объемных белых букв, расположенных на контрастном фризе.

Павильон Тип 2 оборудован пандусами с нормируемым уклоном, размещение технологического оборудования позволяет маломобильным группам населения беспрепятственно передвигаться внутри строения, размер и тип входных дверей должен соответствовать установленным требованиям.

Во внутреннем пространстве Павильона Тип 2 установлены (от пола до потолка) универсальные перфорированные стойки для установки на необходимой высоте торгового оборудования (консольных полок, стеллажей, шкафов, антресолей, сетчатых полок-дисплеев и т.д.).

* **Степень огнестойкости I.**
* **Класс пожарной опасности СО.**